2022년 하반기 농림식품신기술(NET) 인증 목록

□ 농림식품신기술 23개 신규 인증

번호	제품사진	인증 기술명	회사명	인증기간
1		작물 내 프로비타민D3 고함량 축적 기술 ▶유전자 가위기술을 통해 토마토, 상추와 같은 식물체 내 프로비타민D3을 고함량으로 축적할 수 있는 기술로써 향후 식물 기반 천연 고부가가치 원료를 활용한 건강기능식품 및 화장품 시장까지 산업영역을 확대 가능	㈜지플러스 생명과학	‘22.12.30.~‘25.12.29.
2		세엽형 한국 잔디 선발 육종 기술 ▶ 한지형 잔디와 유사한 색상과 질감, 내한성을 지닌 한국형 금잔디 품종개발을 위해 지역별 기후 적응성 규명 ▶ 디지털 잔디 기후도에 의한 다중검증을 통해 안정성을 확보한 서양 잔디를 대체 신품종 개발	(주)한울	‘22.12.30.~‘25.12.29.
3		고함량 오메가-3 콩 육종기술 ▶ 콩에서 오메가 3 지방산인 리놀렌산의 함량을 기존의 8-9%에서 약 15%까지 올릴 수 있는 새로운 유전자 및 유전자원 확보와 이를 검출할 수 있는 DNA마커를 개발하였고, 이를 이용하여 오메가 6와 오메가 3 함량의 비율을 4:1 이하로 낮출 수 있는 콩 신 육종기술	(주)티아그로즈	‘22.12.30.~‘25.12.29.
4		회복친 유전자 마커(Rfp, Rfo)를 이용한 유채 분자 육종 기술 ▶ “회복친 유전자 마커를 이용하여 가임성 유채 일대잡종의 신속하고 효과적인 육성을 담보하는 분자 육종기술	농업회사법인 주식회사 에프앤피	‘22.12.30.~‘25.12.29.
5		식물 발현시스템을 이용한 반려동물 재조합 알부민의 효율적 생산기술 ▶ 반려견 및 반려묘의 혈액 내에 존재하는 혈청 알부민과 생물학적 기능 및 물리·화학적 구조, 성질이 동등한 재조합 알부민을 식물 배양세포에서 효율적으로 생산할 수 있는 기술로써, 현재 동물의료 현장에서 반려동물의 저알부민혈증의 처방에 사용되고 있는 인간혈청알부민 및 동물혈장을 대체할 수 있는 기술	(주)진셀바이오텍	‘22.12.30.~‘25.12.29.
6		이산화염소 훈증 소독키트 제조 기술 ▶ 각 원료의 농도와 원료의 최적 혼합 비율을 정한 뒤 안전하고 편리하게 훈증소독을 실시할 수 있는 제품으로 개발 ▶ 화염의 발생이 없는 화학적 발열반응(약 105℃)으로 화재 위험 없음 ▶ 소독 작용 후 이산화염소 기체는 자연 분해되어 없어짐 ▶ 분진과 재가 발생하지 않고 사용자가 발생 기체에 노출 되지 않음	(주)에이피에스	‘22.12.30.~‘25.12.29.
7		생강 유효성분(6-gd) 증진을 위한 증숙 공정기술 ▶ 생강의 핵심 기능성분인 6-shogaol의 효율적인 대량생산 기술 개발 및 기존 유산균 발효 공정이 아닌 최적의 증숙 공정을 확립함으로써 최적의 기능성분 및 생물전환물질 생산 기술	㈜에스디생명공학	‘22.12.30.~‘25.12.29.
8		곤달비와 호밀싹 추출물을 이용한 잇몸건강개선용 소재 기술 ▶ 고유자생 식물 곤달비와 호밀싹을 활용하여 국내최초 치주건강개선 임상효능 입증하고 잇몸건강개선용 소재(TEES-10) ▶ 염증반응을 일으키는 다양한 염증 매개 인자들의 발현 감소와 염증반응을 줄여주는 항염증 인자의 발현 증가가 일어나 염증 반응을 억제하는 효과 확인	(주)파미니티	‘22.12.30.~‘25.12.29.
9		유청 단백질 기반 고차단성 코팅 소재 기술 ▶ 유청 단백질 기반의 코팅 소재에 대한 기술로써 단백질의 변성을 유도하고 가교를 통한 망상 구조 형성을 통해 산소 차단성을 구현하여, 기존 차단성 소재인 EVOH, PVDC 등을 대체 가능한 기술	(주)에버켐텍	‘22.12.30.~‘25.12.29.
10		압력차와 원두분쇄입도 조절을 통한 고농도 커피 저온 추출기술 ▶ 다양한 추출 조건 변수(용매의 투입 온도 및 압력, 배출 온도 및 압력, 용매량, 추출시간 등)를 가변적으로 자동 제어하여 원료의 성분, 농도, 맛, 향, 색도, 추출 효율 등을 컨트롤 할 수 있는 커피 저온 추출 기술	넥스트바이오(주)	‘22.12.30.~‘24.12.29.
11		유산균종 확인을 통한 프로바이오틱스 제품 품질 관리 기술 ▶ 식약처 고시형 균주 19종 및 비고시형 균주 2종, 병원성 미생물 4종에 특이적인 염기서열 ITS를 타겟으로 PCR 증폭 및 메타게놈 NGS를 수행하여 프로바이오틱스 제품에 포함된 유산균 및 병원성 미생물을 판별	종근당건강	‘22.12.30.~‘24.12.29.
12		NGS 기술 활용한 식중독균의 동시다중검출기술 ▶ 다양한 유형의 식품 및 환경 시료에 존재하는 식품의약품안전처에서 관리 유해균으로 지정한 16종의 모든 식중독균을 검출할 수 있는 제품으로, 최대 384개의 시료를 동시 검사할 수 있어 식중독균의 대량 분석에 최적화가 가능한 기술	(주)세니젠	‘22.12.30.~‘24.12.29.
13		근적외선과 맞춤형 프로파일을 기반으로 한 전자동 커피로스터기 제조 기술 ▶ 근적외선을 활용하여 커피 로스팅 과정에서 가장 중요한 핵심인 정확하고 균일한 온도유지와 열이 적절하고 빠르게 원두 내부로 전달될 수 있는 커피 로스터기 제조 기술임	주식회사 엠바디텍	‘22.12.30.~‘25.12.29.
14		차속동조 기능을 가지는 승용자주식 마늘 수집 기술 ▶ 이송차량의 속도와 마늘 수집·이송·선별하는 작업부 작업속도를 동일화하여 마늘 수집 작업의 효율화를 높이고 노동력·시간 절감이 가능한 기술	(주)불스	‘22.12.30.~‘25.12.29.
15		AI 기반 소비자 맞춤형 3D 식품 프린팅 기술 ▶ 원재료의 다양성과 이에 따른 인쇄 적성값(printabilty)의 상이함을 해소하기 위해 원재료 → 푸드 잉크 소재화 → 인쇄공정값 도출 → 데이터베이스 구축 → 인쇄성공률 예측 모델 개발	(주)탑테이블	‘22.12.30.~‘24.12.29.
16		진세노사이드 F2 추출함유율이 30%이상인 인삼새싹 생산기술 ▶ 씨앗 전처리 방법, 상토배합 방법, 양액의 구성과 LED의 조합 등 기술을 이용하여 인삼새싹이 가지고 있는 진세노사이드 F2함량을 극대화하고(30% 이상), 고유의 추출, 분리, 정제 기술로 고순도(98% 이상) 희귀 진세노사이드 F2를 대량 생산하는 기술	(주)남송바이탈	‘22.12.30.~‘25.12.29.
17		Bacillus velezensis CMML20-16을 이용한 잔디 곰팡이 병 방제를 위한 미생물 제형화 기술 ▶ 건강한 잔디의 근권에서 발굴되어 탁월한 항진균 능력을 지닌 Bacillus velezensis CMML20-16 균주의 최적 배양 및 제형화 기술 ▶ 단일 균주로 잔디의 주요 식물병(갈색잎마름병 등 5종) 방제가능하고 선발 균주의 낮은 내생포자 형성률 향상(30%→90%이상)으로 상온 보관에서도 1년 이상 생균수 유지	보란파마	‘22.12.30.~‘25.12.29.
18		곤충병원성 선충 Heterorhabditis megidis GJ1-2을 이용한 천연식물보호제 제조기술 ▶ 곤충병원성 선충 H. megidis GJ1-2는 국내에서 분리하여 동정된 생물학적 해충 방제제 소재로 살충제 효과를 가지고 있는 공생세균으로 분리 동정된 P. temperata GJ1-2의 살충 병원성을 극대화할 수 있는 액체 배양 조건을 확립 ▶ 자연 상태의 H. megidis GJ1-2보다 강한 살충력을 가진 생물학적 살충제 소재 개발기술 및 대량 배양기술	(주)남보	‘22.12.30.~‘24.12.29.
19		농업용 비료사용량 저감을 위한 광촉매 코팅비료 제조 기술 ▶ 비료 용출량을 제어하는 기술을 개발하여 비료 사용량을 절감시키고, 동시에 사용된 코팅 수지의 환경 내 잔류량을 최소화 할 수 있는 광촉매 코팅비료 제조 기술	주식회사 팜한농	‘22.12.30.~‘25.12.29.
20		텔레스코픽 가이드를 적용한 수문장치 기술 ▶ 텔레스코픽 가이드 기술을 적용한 수문은 수문 인양에 필요한 문틀과 문틀 설치 구조물을 최소화하여 이에 따른 재료비 및 제작비가 절감	해전산업(주)	‘22.12.30.~‘25.12.29.
21		농업용수 공급을 위한 자동세척 기능을 갖춘 여과 장치 기술 ▶ 세정스캐너가 장착된 미세스테인레스 매쉬를 설치하여 차압에 의한 여과 작용으로 잔류 미세부유물질 제거하는 기술 ▶ 여과, 역세 동시운전으로 시설규모 작고 여과압력이 낮아 동력소모가 적음. 실시간 여과와 세척 동시운전으로 연속운전에 따른 여과시설 오염방지 기능	(주)블루비에스	‘22.12.30.~‘25.12.29.
22		원터치형 철근 커플러용 키유닛 제조 기술 ▶ 철근콘크리트 구조물의 시공 시에 철근의 길이 연장을 위하여 사용하는 철근 연결용 결속장치 ▶ 양측에서 하중 및 흔들림 등에 어려움 없이 삽입하는 간편한 방식이고. 조립이 용이하고, 내부 구조가 견고하여 철근의 하중에 의한 이탈 및 유격 등의 발생을 방지	현대금속산업	‘22.12.30.~‘24.12.29.
23		비문기반 반려동물 개체인증 알고리즘 기술 ▶ 비문인식 기술은 동물 코의 주름인 비문을 활용하여 동물개체를 식별하는 기술로써 2개월령 이상의 반려동물 3D 생체인식 촬영기술이 적용된 스마트폰 어플리케이션으로 쉽고 편리하게 촬영 후 동물 코의 입체적인 비문 패턴을 다중 템플릿 분할 매칭 알고리즘으로 분석하여 식별함	(주)아이싸이랩	‘22.12.30.~‘25.12.29.

□ 농림식품신기술 2개 연장 인증

번호	제품사진	인증 기술명	회사명	인증기간
1		초고온 산소성 발효에 의한 고효율 가축사체처리 기술 ▶ 가축사체를 초고온 배지(초고온 미생물 포함)와 혼합하고 산소(공기)를 공급하여 현장에서 매몰 후 단시간에 사체를 완전분해하고, 대부분의 병원균도 사멸시키는 기술 ▶ 별도의 열원이 없이 순수 미생물만으로 초고온 발효온도(85~105℃)에서 사체를 신속, 위생, 안전하게 처리하며 병원균(Bacteria, Fungi, Virus)을 단시간 사멸시키는 기술임	신화건설(주)	‘22.12.31.~‘24.12.30.
2		현장 수밀 시험이 가능한 삽입 플랜지식 2중 수밀 강관 결합장치 기술 ▶ 기술로 관을 확관하여, 암부에 수부를 삽입 후 플랜지식 접합공법을 적용하여 연결되는 구조로서 시공성과 내구성을 향상시킨 기술	㈜에이치엔피테크	‘22.12.31.~‘25.12.30.